위험기계 안전인증 고시 시행(20.7.17)에 따른

산업용 리프트 안전인증기준 적용 안내

산업안전보건법 개정에 따라 안전인증 대상인 기존 일반작업용 리프트가 산업용 리프트로 변경 시행(‘20.7.17.)됨에 따라 관련 안전인증기준 사항을 다음과 같이 안내하니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 안전인증대상 적용범위

구분		기존	변경 (`20.7.17일 시행)
명 칭		일반작업용 리프트	산업용 리프트
안전인증대상 적용범위	구동방식	권동식, 윈치식, 랙 및 피니언식, 유압식	랙 및 피니언식, 유압식
	적재하중	0.5톤 이상	제한없음
	운행거리	3m 이상	16m 이하
	운반속도	제한없음	18m/min 이하
	조작방식	제한없음	수동 또는 반자동*
	안전인증 제외대상	- 적재하중 0.5톤 이하 - 간이리프트 - 운반구 운행거리 3m 이하	바닥면적 0.5제곱미터 이하이고, 높이가 0.6미터 이하는 제외

2. 주의사항

가. 기존 일반작업용 리프트로 안전인증 제외대상이었던 “0.5톤 미만 또는 설치 높이 3 미터 미만으로 안전인증 비대상품의 경우 ”20.7.17일 이후 설치되는 경우에는 산업용리프트로 안전인증을 받아야 합니다.

나. 산업용리프트의 조작방식에서 “반자동”이란 운반구 및 화물반입구 출입문을 동력으로 이용하는 경우 스위치를 누르는 동안만 작동하는 방식을 말합니다.

나. 리프트의 운행거리가 16 미터를 초과하거나, 운반속도가 매분당 18 미터를 초과하는 장비는 승강기안전관리법의 적용을 받는 승강기로 구분하여야 합니다.

다. 권동식(호이스트를 이용한 방식)과 윈치식(와이어로프 또는 체인으로 감거나 푸는 방식)은 산업용리프트로 설치를 금지합니다.

라. 운반구(cage)의 바닥면적 0.5제곱미터 이하이고, 운반구(cage)높이가 0.6미터 이하는 산업용리프트 안전인증대상이 아닙니다.

마. 승강기안전관리법에 따른 승강기로 인증을 받을 경우 안전인증을 받을 필요가 없습니다.

바. 산업용리프트에 대한 세부적인 제작 및 안전기준 적용 방법에 대한 사항은 [붙임1.]를 참고하시기 바라며, 기타 인증기준 관련 문의사항은 인증국으로 문의(02-860-7154, 02-860-7181)해 주시기 바랍니다.  끝.