		산업용리프트 안전인증 고시 적용방안 검토 자료

<산업용리프트>

고시내용

제조업체 의견

검토결과(심사방법)

비고

부칙<제2020-41호, 2020.1.15>

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다. 다만, 제8조,  별표 3, 별표 7 제1호의 개정규정은 2020년 7월 17일부터 시행한다.

○ ‘20.7.17일 이전까지 일반작업용리프트로 서면심사를 신청하는 경우

※ 단, 서면심사시 설치장소 주소, 공사명, 설치회사 사업자 등록증(있는 경우에 한함) 기재 및 제출

- ‘20.7.17일 이후 1회에 한하여 일반작업용리프트로 제품심사를 받을수 있도록 하여야 함

○ (일반작업용리프트로 서면심사 받은 경우) 제조업체 의견 수용

○ (주요구조부 변경) 기존 안전인증 및 안전검사를 받은 일반작업용리프트의 경우 ‘20.7.17일 이후 주요구조부가 변경된 경우에도 일반작업용리프트로 안전인증을 실시하여야 함

○ (안전인증 비대상품) 0.5톤 미만 또는 설치높이 3m미만으로 일반작업용리프트 안전인증 비대상품의 경우 ‘20.7.17일 이후 설치되는 경우에는 산업용리프트로 안전인증을 받아야 함

구분		일반작업용리프트	산업용리프트
구동방식		권동식, 윈치식 랙 및 피니언식, 유압식	유압식, 랙 및 피니언식
운행거리		제한없음	16m이하
운반속도		제한없음	18m/min이하
조작방식		제한없음	반자동* 또는 수동
안전 인증 대상	용량	0.5톤 이상	제한없음
	높이	3m 이상	-
안전인증 대상 제외		간이리프트, 운반구 운행거리가 3m이하, 적재하중 0.5톤이하	바닥면적이 0.5제곱미터 이하이고, 높이가 0.6미터 이하

○ 적용범위 신설 배경 등에 대해

- 제조업체(산업용리프트 협회)에 대해 설명 등 완료

※ 심사시 주의사항

- 높이 및 속도 등이 적용범위를 초과하는 장비는 승강기안전관리법의 적용을 받는 승강기로 구분하여야 함

- 권동식은 설치 금지

- 승강기안전관리법에 따른 승강기로 인증을 받을 경우 안전인증은 받을 필요 없음

(51.승강로의 구조 및 지지방법)

다. 운반구가 정지하여 있지 않은 층의 방호울 안전문은 외부에서 열 수 없는 구조여야 한다. 다만, 수리·보수시 또는 비상시 외에 임의해제가 되지 않는 구조이어야 하며, 안전문을 외부에서 개방할 수 있어야 한다.

-

○ 임의해제구조

- 사용자가 일반적인 공구(드라이버 등)로 해제가 어려운 형태면 가능

ex) 특수공구를 이용하여 해체가 가능하거나, 리벳등 파괴하여야만 해제가 가능한 구조

(51.승강로의 구조 및 지지방법)

라. 승강로 상부에는 긴급시 점검자가 피할 수 있도록 상부 구조물과 0.3m 거리에서 운반구를 정지시키는 기구(기계식 및 전기식)를 설치하여야 한다.

-

○ 심사시 방호장치 설치 확인

(51.승강로의 구조 및 지지방법)

마. 운반구 상부에는 긴급 시 점검자가 리프트를 정지시킬 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

(51.승강로의 구조 및 지지방법)

바. 작업 및 점검 시 승강로 및 운반구 내·외부에는 75럭스(lux)이상의 조도를 확보하여야 한다.

○ 승강로 최상단에 조명설치시 최하단부에서는 75럭스(lux)이상의 조도 확보가 어려우므로

- 조명장치는 고정형으로 설치하되 작업 장소까지 이동이 가능한 형태로 하여야 함

○ 제조업체 의견 수용

(51.승강로의 구조 및 지지방법)

사. 운반구의 운행거리는 16m 이하, 운행 속도는 18m/min 이하이어야 한다.

(55. 운반구의 구조)

바. 운반구 또는 화물반입구에는 발빠짐을 예방하기 위해 에이프론(Apron) 등을 설치하여야 한다.

○ 유압식 리프트의 경우 운반구와 바닥면과의 간격이 5cm이내인 경우가 있어 고정형 에이프론 설치가 불가능한 구조임

<운반구와 바닥면과의 간격>

○ 제조업체 의견 수용

1) 에이프론의 경우 리프트 탑승자를 보호하는 용으로 화물전용리프트에 적용하기에는 어려우며

2) 유압식리프트 운반구와 바닥면과의 간격이 매우 적은 경우 에이프론 설치가 어려우므로

3) 특수장소에 설치되는 건설작업용리프트에 우선 적용하고, 향후 고시 개정 등의 검토 필요

※ 에이프론은 설치현장의 특성에 따라 적용

※ 에이프론(Apron) : 운반구가 화물반입구와 단차가 발생될 경우 작업자의 발빠짐을 예방할 수 있는 장치

(55. 운반구의 구조)

사. 가이드롤러의 형식은 수직, 수평롤러를 동시에 3면에 접촉하는 방식으로 설치하여야 한다.

-

(55. 운반구의 구조)

아. 화물운반구 출입문 상단에 적색의 경광등을 설치하여야 한다.

(56. 운반구의 안전조치)

가. 리프트의 운반구는 다음과 같이 한다.

4) 운반구 하부의 완충장치 접촉부위는 낙하충돌 시 충분히 견딜 수 있도록 보강된 구조로 하여야 하며, 점검 시 점검자를 보호할 수 있도록 운반구의 하중을 견딜 수 있는 안전블록 등을 설치할 것

○ 심사방법

- 안전블록은 이동형이 아닌 고정형으로 설치

(설치예시)

1. 운반구 하부에 접이식으로 설치

2. 가이드 레일 등에 접이식으로 설치

※(권고) 설치높이는 1m이상

(56. 운반구의 안전조치)

가. 리프트의 운반구는 다음과 같이 한다.

9) 운반구 및 화물반입구의 출입문은 수동으로 하여야 하며, 동력을 이용할 경우에는 반자동(스위치를 누르는 동안 작동하는 방식)으로 되어 있을 것

-

○ 심사방법

- 수동 또는 반자동의 개념은 버튼을 누르는 동안만 작동시켜 사람이 탑승할 수 없는 구조로 제작이 되면 됨

(57. 부등침하의 방지)

승강로 등의 기초는 부등침하에 의해 무너져 내리거나, 파손되는 일이 없도록 해야 하며, 옥외에 설치하는 경우 바닥면에는 빗물 등이 고이지 않도록 배수로가 확보되어야 한다.

(58. 화물반입구)

운반구 또는 운반구 화물반입문의 바닥전단면과 하역 또는 적재할 건물의 바닥전단면과의 간격은 35㎜ 이하가 되도록 해야 한다. 다만, 운반구 또는 운반구 화물반입문 바닥 끝단과 하역 또는 적재할 건물의 바닥에 200㎜ 이상 겹칠 수 있는 구조로 제작・설치되었거나 발 등이 빠질 수 없는 구조로 된 경우에는 예외로 한다.)

-

○ 운반구와 화물반입구 간격 기준 강화(60mm→35mm)

<간격기준(60mm→35mm)>

(58-1. 운반구 수평)

출입문이 열린 상태에서 운반구 바닥면과 화물반입구 바닥면이 수평을 유지하여야 한다

-

○ 운반구와 화물반입구의 높이차이를 조정하기 위한 기준 신설

○ 심사방법

- 운반구와 화물반입구의 수평유지하는 기능이 있는지 확인

<운반구와 화물반입구의 수평유지(착상)>

(64-1. 실린더 및 램)

실린더 및 램은 다음 각 목과 같이 한다.

(이하 생략)

-

○ 심사방법

- 실린더 제조업체에서 제공하는 자료를 검토하여 기준에 적합한지 확인

※ (참고기준) KS B 6919 엘레베이터 제조 및 설치를 위한 안전표준

(66. 전기장치의 안전조치)

역상을 방지하는 조치를 하여야 한다.

○ 역상*을 방지하는 장치 설치 기준 신설

* 전기선의 순서를 바꿔 결선할 경우 모터가 역회전하여 반대로 작동하는 현상

※ 역상방지기능이 있는 인버터의 경우도 인정

(75. 방호조치 등)

가. 리프트의 방호장치 설치는 다음과 같이 한다.

1) 승강로 전체에서 방호울 안전문 및 운반구 화물반입문이 닫혀 있지 않은 경우 운반구를 승강시킬 수 없는 연동장치

2) 운반구가 불의의 낙하 시 자동으로 운반구의 하강을 기계적으로 제지하는 장치.

3) 제36호가목4)에 따른 충격완화장치

4) 로프 이완 감지장치(권상용 와이어로프 또는 체인이 느슨해지거나 끊어지는 경우 동력을 자동적으로 차단하는 장치. 다만, 랙 및 피니언식은 제외한다

○ 낙하방지장치 설치예외(운행거리 10m이하 제외) 삭제로 안전성 강화

<낙하방지장치 1>	<낙하방지장치 2>

(78. 자동운행장치 및 표시내용)

제40호부터 제41호까지의 규정에 따르며, 표시내용은 제조자의 연락처를 포함하여 각층 조작반 등 쉽게 볼 수 있는 곳에 부착하여야 한다. 다만, 인화공용 부분은 적용을 제외한다.

○ 산업용리프트 정보(적재하중, 제조자명, 인증정보 등)를 운반구 출입문에 부착

<산업용리프트 안전수칙 1>	<산업용리프트 안전수칙 2>